

4. Disziplin:

Präzisionsschnitt

Der Teilnehmer muss an zwei Stämmen je eine Holzscheibe möglichst vollständig abschneiden, ohne dabei das darunter liegende Brett zu verletzen.  
Die Scheibendicke muss zwischen 3 und 8 cm aufweisen. Der Schnitt muss senkrecht zur Längsachse des Stammes geführt werden.  
Seitlich sind die Stämme mit einer 3 cm dicken nassen Sägemehlschicht abzudecken.



